СПРАВОЧНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

В быту газ используется для приготовления пищи,

обеспечения горячего водоснабжения и отопления.

В случае нарушения техники безопасности газ стано­вится источником опасности.

ВНИМАНИЕ!

**Бытовой газ (метан)**

имеет специфический запах; легче воздуха;

при утечке концентрируется в верхней части комна­ты.

Наличие в помещении 5-15% газа от общего объема

воздуха способно вызвать удушье или стать причиной возгорания.

ОПАСНО!

Обогревать помещения при помощи бытовых газо­вых плит.

При включенном газе в воздух поступают продук­ты горения - окись углеро­да, сернистые соединения и другие побочные продук­ты, которые вредны для человека при

длительном воздействии.

ПОМНИТЕ!

Пламя газовой горелки должно быть ровным, голубого цвета.

Если пламя красное или жёлтое газ сгорает не полностью срочно вызы­вайте специалиста газо­вой службы.

Шланг, соединяю­щий магистраль и плиту, должен быть специального типа, с маркировкой

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шланг не должен

быть пережат или

растянут и должен быть зафиксирован с помощью зажи­

мов безопасности

**С МОБИЛЬНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЛЕФОНОВ**

Неаккуратное исполь­

зование газа в бытовых условиях или неисправ­ность приборов и газо­вых труб могут стать

причиной отравления и взрыва.

§ 3 3 О о DO

h

о

X

’ Z3 ***s ~a***

>

□0 **-U**

**Общие правила безопасности:**

при включении газовой плиты, сначала зажгите огонь (искру), затем плавно открой­те газовый кран;

при включении духовки убедитесь, что огонь есть во всех отверстиях горелки; предотвращайте заливание пламени горелки кипящей жидкостью; заметив потухшую горелку, перекройте кран подачи газа, распахните окна и хорошо

проветрите помещение, горелку можно зажигать вновь после её остывания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

самостоятельно устанавливать и ремонтировать газовое оборудование; оставлять включенные газовые горелки без присмотра; сушить бельё над газовой плитой.

**Правила обращения с газовыми баллонами:**

ПОМНИТЕ!

При утечке сжиженный газ концентрируется в нижней части помещения, по этому: храните газовый баллон в проветриваемом помещении, в вертикальном положении; защитите баллон и газовую трубку от воздействия тепла и прямых солнечных лучей; замену газового баллона проводите при отсутствии рядом огня, горячих углей,

включенных электроприборов; закройте краны заменяемых баллонов;

используйте специальную трубку для соединения баллона с плитой, длиной до 1 метра.

После каждого

пользования газа закрывать кран

**Утечку газа  
можно обнаружить:**

по запаху за­пах газа сильнее вблизи места утечки;

«на глаз» на поверхности газовой тру­бы, смоченной

мыльной водой, в месте утечки образуются пу­зырьки;

на слух при

S?s

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

■

растягивать или пережимать соединительный шланг; хранить неиспользуемые баллоны в помещении;

закапывать баллоны в землю;

I

ставить баллоны в подвал.

Помещение, где работает газовое оборудование,


необходимо про­ветривать

сильной утечке газ вырывается со свистом;

на ощупь про­ведите влажной рукой вдоль всех доступных

в помещении соединений газопровода. Выходящий газ будет слегка холодить кожу;

специальными приборами.



\_ L

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА

**При появлении запаха газа в квартире:**

1 I

быстро откройте двери и окна, чтобы проветрить помещение;  
при наличии стационарного телефона выдерните шнур из розетки,  
для исключения случайного звонка;

перекройте общий кран подачи газа, проверьте и закройте все краны газовой  
плиты;

действуйте быстро, задержав дыхание и прикрыв нос и рот любой  
влажной тканью;

если причина загазованности неизвестна, покиньте опасное место и вызовите  
аварийную газовую службу по телефону «04»;

выйдя из квартиры, отключите подачу электричества в щитке.

ВАЖНО!

Дожидайтесь приезда специалистов на улице или в безопасном помещении.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

звонить со стационарного или мобильного телефона находясь в квартире;  
курить;

зажигать спички;  
включать свет;

пользоваться электроприборами;  
выключать работающие приборы;

возвращаться в квартиру до устранения утечки газа.

1 I

I I

Газ загорелся в месте утечки:

I I

I I

откройте все окна в помещении;

перекройте подачу газа;

немедленно покиньте квартиру и вызовите пожарную службу.

Категорически запрещается устранять пламя - пока газ горит, он не взорвется!

ЧТО ДЕЛАТЬ

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГАЗОМ

Первая помощь при отравлении газом: перенесите пострадавшего в хорошо проветриваемое место; уложите человека;

расстегните одежду на груди, укройте его одеялом и обеспечьте покой;

I

вызовите врача.

сжиженного газа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **падение** | **неправильная** | **неправильное** | **Заполнение** | **износ газового** | **нарушение** |
| **баллонов** | **транспор-j** | **хранение** | **фаллона больше** | **оборудования** | **правил** |
|  | **тировка !** | **и эксплуатация** | **Ьем на 3/4** | **1**  **1** | **эксплуатации** |
|  | **1**  **1**  **1** |  | **фбъема** | **1**  **1**  **1** | **газового** |

оборудования

**Z-CARD®Russia** PTN PTNPTN PTNPTN PTNPTN PTNPTNTN PTNPTN PTNPTN PTNPTN

